	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Спортивное оборудование
Примерный эскиз

[image: ]
	Внешние размеры (в статичном положении)

	
	
	Длина, мм (±20 мм)
	2187

	
	
	Ширина, мм (±20 мм)
	150

	
	
	Высота, мм (±20 мм)
	2516

	
	
	Комплектация

	
	
	Обойма 108 мм, шт.
	2

	
	
	Стойка, шт.
	2

	
	
	Перекладина с шестами на цепях, шт.
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Спортивное оборудование должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. 
Изделие должно крепиться при помощи бетонирования стоек в грунт колодцы. 
Изделие должно быть антивандальным.
Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. 

	
	Стойка

	
	
	Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Верхние торцы стоек должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками высотой не менее 5 мм.

	
	Обойма 108 

	
	
	Хомут алюминиевый в сборе состоит из двух алюминиевых полуобойм. Размер хомута в сборе 207,5х151х55 мм. Одна полуобойма представляет собой деталь с вырезом посередине радиусом 54,25 мм, поверхность выреза соприкасается при установке с трубой диаметром 108 мм. В перпендикулярной плоскости к вырезу радиусом 54,25 мм расположен вырез радиусом 17,15 мм, который соприкасается с трубой-перекладиной диаметрами 34 мм или 33,5 мм. Каждая полуобойма имеет на внешней стороне логотип производителя. Все внешние острые кромки обоймы скруглены в виде фигурных конструкций полуобоймы, которые одновременно являются усиливающими ребрами. Одна полуобойма имеет габариты 207,5х73,5х55 мм. Полуобоймы имеют два отверстия для фиксации винтов диаметрами 11 мм. С наружной стороны полуобоймы по оси отверстий имеются углубления в виде шестиугольного паза, для фиксации крепежных изделий.

	
	
	Две полуобоймы закрепляются вокруг трубы посредством прижатия при стягивании двух винтов с круглой головкой и с внутренним шестигранным пазом с гайками через заранее подготовленные отверстия в полуобоймах. 
Полуобоймы покрашены порошковой краской.

	
	Перекладина с шестами на цепях

	
	
	Представляет собой балку, изготовленную из трубы диаметром не менее 48 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, с двух сторон труба обжата до диаметра 33,5 мм, на длину 59 мм.
К балке должны быть подвешены на цепях шесты в количестве 4 шт., изготовленные из трубы диаметром не менее 33,5 мм и толщиной стенки не менее 2,8 мм. К нижней части шеста должен крепиться отрезок цепи, предназначенный для бетонирования. Толщина звена цепи не менее 6 мм.
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