


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Чашка 05.033
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1
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*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	Чашка 05.033
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	2. 
	Материалы
	
	LLDPE Литейный полиэтилен низкой плотности
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Чашка 05.033
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Толщина литой стенки.
	мм.
	8± 2
	
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Наружный диаметр
	мм.
	640 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Высота 
	мм.
	340 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Диаметр внутренний 
	мм.
	460 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Критическая высота падения
	мм.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Возрастная группа
	лет
	3-14
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Назначенный срок службы
	лет
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017
	
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Количество точек крепления
	шт.
	4
	
	
	
	

	
	
	14. 
	Диаметр точек крепления
	мм.
	11
	
	
	
	

	
	
	15. 
	Привечание
	
	Изделие имеет форму чаши сужающейся к низу. Посадочные отверстия для крепеления к оси карусели находятся в основание изделия.
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