	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Спортивное оборудование
Примерный эскиз
[image: ]
	Внешние размеры (в статичном положении)

	
	
	Длина, мм (±20 мм)
	1900

	
	
	Ширина, мм (±20 мм)
	1244

	
	
	Высота, мм (±20 мм)
	1400

	
	
	Комплектация

	
	
	Спортивное оборудование, шт.
	1

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Спортивное оборудование должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55677-2013. 
Изделие должно крепиться при помощи бетонирования стоек в грунт колодцы. 
Изделие должно быть антивандальным.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 55677-2013 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции.
Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. 

	
	Спортивное оборудование

	
	
	[bookmark: _GoBack]Изделие сборное состоит из нижней части длиной 1764 мм выполненной из трубы внешним диаметром 48мм и толщиной стенки 3 мм, с одной стороны труба обжата до диаметра 40,5 мм на расстояние не более 70 мм от торца. На обжатой части имеется отверстие диаметром 12 мм. С другой стороны труба обжата на половину диаметра на расстоянии 100 мм от торца трубы. Длина обжатой части не менее 30 мм. Вторая часть состоит из трубы П-образной габаритными размерами 1900 мм на 365мм, труба выполнена внешним диаметром 48 мм и толщиной стенки 3 мм. С обоих концов имеются отверстия диаметром 17 мм с одной стороны трубы и 12 мм с другой стороны трубы, находящиеся на расстоянии от торца в 30 мм. Расстояние между поручнями 550±50 мм.
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