


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Скамья 302-01.106.20-22
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1
	
Скамья

[image: ]

*Примерный эскиз

	1. 
	Описание
	
	Скамья представляет собой простую и надежную сборно-разборную конструкцию. 
Скамья предназначена для комфортного сиденья в общественных зонах: парках, скверах, пригородах, возле административных и жилых зданий.
Стойки, расположены под рамой ближе к краям. На рамку устанавливаются бруски. 
Спинка также образуется из брусков, которые крепятся к кронштейнам.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Стойки – стальной лист 3±0,2 мм.
Кронштейн – стальной лист 3±0,2 мм.
Рамка сиденья – стальной лист 2,5±0,2 мм.
Спинка и сиденье – клееный (срощенный брус) 30х60±5 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Стойки
Кронштейн спинки
Рамка сиденья
Брус сиденья, спинки и подлокотников.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	1500 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Глубина
	мм.
	630 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	960 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Назначенный срок службы
	лет
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стойки
	
	
	

	
	
	10. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Длина
	Мм.
	485±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Ширина
	Мм.
	382±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Высота
	Мм.
	150±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Материал 
	
	Стальной лист 3±0,5 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Метод установки
	
	Устанавливается на ровную бетонную площадку (или иную), крепится на 4 анкера не менее М12х120
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Особенности
	
	Стойки изготовлены из стального листа толщиной 3 мм. и согнуты в форму швеллера. Крепится к рамке при помощи 6 болтов М8, по 3 с каждой стороны.
Также в основание стоек есть отверстия для установки анкеров.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Кронштейн спинки.
	
	
	

	
	
	18. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Длина
	Мм.
	575±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 
	Ширина
	Мм.
	97±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Высота
	Мм.
	565±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Материал 
	
	Стальной лист 3±0,5 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Метод установки
	
	Крепятся и рамке на 3 болта М12.
	
	
	
	

	
	
	25. 
	Особенности
	
	Кронштейны расположены вертикально по краям сиденья.
Они крепятся к раме на 4 болта М8. 
К кронштейнам крепятся бруски спинки, крепятся на саморезы.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Рамка сиденья.

	
	
	

	
	
	26. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Длина
	мм.
	1450±10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	28. 
	Ширина
	мм.
	390±10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	29. 
	Высота
	мм.
	50±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Материал 
	
	Стальной лист 2,5±0,5 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Метод установки
	
	Крепится к стойкам при помощи болтов М8, по 6 на стойку.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	33. 
	Особенности
	
	Сварная конструкция предназначена усиление жесткости и прочности скамьи. Имеет отверстия для установки брусков сиденья. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Брус сиденья и спинки

	
	
	

	
	
	34. 
	Количество 
	шт.
	Бруски сиденья 30х60х450 – 19 шт.
Бруски спинки 30х60х1240 – 7 шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	35. 
	Длина
	мм.
	450±10
1240±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	36. 
	Ширина
	мм.
	60±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Высота
	мм.
	30±10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	38. 
	Материал 
	
	[bookmark: _GoBack]Дерево, клееный (срощенный) брус
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Покрытие металлических элементов
	
	По согласованию с заказчиком
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	40. 
	Метод установки
	
	Крепится к каркасу (кронштейну и рамке сиденья) при помощи саморезов.
Бруски сиденья расположены поперек скамейки.
Бруски спинки расположены вдоль скамейки.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
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