


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Скамья-качалка 302-01.110.20-20
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1
	
Скамья

[image: ]

*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	Скамья-качалка предназначена для комфортного сиденья в общественных зонах: парках, пляжах, скверах, пригородах, возле административных и жилых зданий.
Скамья состоит из двух параллельных стоек и соединяющих их брусков.
Стойка же делится на верхний и нижний короб соединённые узлом качания.
Конструкция позволяет комфортно качаться вперед-назад, обеспечивая расслабляющий эффект и приятные ощущения. Максимальное отклонение от состояния покоя 18˚.
Изделие отличается прочностью, надежностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
	Шт.
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Лист стальной 3 мм.
Лист стальной 2,5 мм.
Лист стальной 2 мм.
Резина (буфер, элемент ограничения качания)
Круг стальной Ø25 мм.
Брусок деревянный 30х60х1600
Стальной крепеж
Подшипники
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Короб верхний
Короб нижний
Узел качания
Бруски сиденья
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	1600 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	896 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	886 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Назначенный срок службы
	лет
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Короб верхний

	
	
	

	
	
	10. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Длина
	Мм.
	851±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Ширина
	Мм.
	240±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Высота
	Мм.
	793±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Материал 
	
	Лист стальной 2 мм.
Лист стальной 2,5 мм.
Стальной крепеж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Метод установки
	
	Верхний короб подвешивается на нижний короб при помощи двух узлов качания.
Также на короб устанавливаются бруски сиденья при помощи саморезов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Особенности
	
	Верхний короб имеет форму кресла (сиденье, спинка) и изготовлен из стальных листов 2.5 мм скрепленных при помощи вытяжных заклепок.
Верхний короб подвешен на нижнем коробе при помощи двух узлов качания.
Узел качания крепится к коробу через подшипники 80204 ГОСТ 7242-81.
Подшипники устанавливаются в кожух, а кожух соответственно крепится к стенке короба на вытяжные заклепки.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Короб нижний

	
	
	

	
	
	18. 
	Количество 
	шт.
	2
	
	
	
	

	
	
	19. 
	Длина
	Мм.
	530
	
	
	
	

	
	
	20. 
	Ширина
	Мм.
	105
	
	
	
	

	
	
	21. 
	Высота
	Мм.
	354
	
	
	
	

	
	
	22. 
	Материал 
	
	Лист стальной 2 мм.
Лист стальной 2,5 мм.
Лист стальной 3 мм.
Стальной крепеж
	
	
	
	

	
	
	23. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	
	
	
	

	
	
	24. 
	Метод установки
	
	Нижний короб устанавливается на площадку, крепится на анкера.
На нижний короб подвешивается верхний короб при помощи двух узлов качания.

	
	
	
	

	
	
	25. 
	Особенности
	
	Нижний короб изготовлен из стальных листов толщиной 2,5 м. Деталь которая непосредственно крепится к основанию изготовлена из стального листа 3 мм.
Узел качения крепится к коробу через подшипники 80204 ГОСТ 7242-81.
Подшипники устанавливаются в кожух, а кожух соответственно крепится к стенке короба на вытяжные заклепки.
В верхней части короба, изнутри, устанавливаются резиновые буферы. Буферы ограничивают движения узла качения и соответственно всей конструкции.
	
	
	
	

	
	
	
Узел качания

	
	
	

	
	
	26. 
	Количество 
	шт.
	4 шт., по 2 шт. на стойку. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Длина
	Мм.
	575±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Ширина
	Мм.
	97±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Высота
	Мм.
	565±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Материал 
	
	Лист стальной 2,5 мм.
Резина.
Круг стальной Ø25 мм.
Стальной крепеж
Резина
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Метод установки
	
	Крепится к верхнему и нижнему коробу па подшипники
	
	
	
	

	
	
	33. 
	Особенности
	
	Представляет собой сварную конструкцию из двух параллельных осей и соединяющих их швеллера. 
На торцах осей устанавливаются подшипники, которые крепятся к коробам, верхнему и нижнему.
В нижней части узла установлен буфер из твердой резины. Буфер ограничивает качание скамейки, отклонение не более 18˚ от точки покоя.
Узел качания обеспечивает качание скамейки.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Бруски сидения

	
	
	

	
	
	34. 
	Количество 
	шт.
	19
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	35. 
	Длина
	мм.
	1600±10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	36. 
	Ширина
	мм.
	60±10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	37. 
	Высота
	мм.
	30±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	38. 
	Материал 
	
	Брус деревянный, клееный (срощенный). 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Согласно дизайн-проекту.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	40. 
	Метод установки
	
	Крепится к стойкам при помощи шурупов, по 4 шт. на один брусок.
[bookmark: _GoBack]Клееный брус по сравнению с обычным брусом меньше коробится, отсутствие сучков и трещин, лучшая геометрия (не скручивается и не криврится).
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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