	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Спортивное оборудование
Примерный эскиз
[image: R 501]
	Внешние размеры (в статичном положении)

	
	
	Длина, мм (±20 мм)
	2400

	
	
	Ширина, мм (±20 мм)
	[bookmark: _GoBack]500

	
	
	Высота, мм (±20 мм)
	950

	
	
	Комплектация

	
	
	Спортивное оборудование, шт.
	1

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Спортивное оборудование должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55677-2013. 
Изделие должно крепиться при помощи бетонирования стоек в грунт колодцы. 
Изделие должно быть антивандальным.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 55677-2013 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции.
Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. 

	
	Спортивное оборудование

	
	
	Состоит из двух перекладин из трубы 42.3х2,8 мм, в виде П-образной скобы габаритами 2400х1154 мм. Установлены на расстоянии 458 мм по осям между друг другом. Между ними приварены 4 скобы из трубы 33,5х2,8 мм габаритами 500х400 и 500х250 мм, концы которых обжаты. Приварены на расстоянии между ними 600 мм и 500мм.
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