


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Лаз игровой 42.24.00
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1
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*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	[bookmark: _GoBack]Лаз игровой 42.24.00
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	2. 
	Материалы
	
	LLDPE Литейный полиэтилен низкой плотности
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Лаз игровой 41.11.001
Кронштейн
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	1033 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	1041 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Толщина 
	мм.
	136 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Критическая высота падения
	мм.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Возрастная группа
	лет
	3-14
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Назначенный срок службы
	лет
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017
	
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Внутренний диаметр
	мм.
	600 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Посадочные отверстия
	шт.
	6
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Диаметр посадочных отверстий
	мм.
	11 ± 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Примечание
	
	Лаз имеет форму равностороннего треугольника с отверсием в центре. Места крепления рассположены на концах треугольника, по два аосадочных отверсия.
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